\documentclass[10pt,aspectratio=169]{beamer}

% --- Thème ---
\usetheme[language=french]{Celestia}

% Avec [allowframebreaks] sur les frames de questions, Beamer ajoute
% par défaut « (1) », « (2) », « (3) »... sur chaque sous-slide. On
% supprime entièrement cette annotation : un template vide pour
% « frametitle continuation ». L'enseignant identifie visuellement la
% continuation par le contenu de la slide. (Les variantes [from second]
% et [roman] interagissent mal avec un titre contenant \textemdash{}
% sous Celestia : elles déclenchent une erreur « Missing $ inserted ».)
\setbeamertemplate{frametitle continuation}{}

\subject{Numérique et sciences informatiques}
\title{Réseaux : bases}
\subtitle{QCM}
\author{Première}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
    \titlepage
\end{frame}

% Q1 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 1 \textemdash{} Réseau informatique}
    Qu'est-ce qu'un \textbf{réseau informatique} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Un type de mémoire interne aux ordinateurs
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Un ensemble de machines connectées entre elles, qui peuvent échanger des données}
        \item[C.] Une catégorie de logiciels malveillants
        \item[D.] Un type de logiciel installé sur un ordinateur
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q2 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 2 \textemdash{} Internet et Web}
    Quelle est la différence entre
\textbf{Internet} et le \textbf{Web} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Internet est l'infrastructure mondiale (un réseau de réseaux). Le Web est l'un des services qui s'appuient sur Internet : un ensemble de pages reliées par des hyperliens, accessibles via le protocole HTTP}
        \item[B.] Ce sont deux mots pour la même chose
        \item[C.] Internet est limité à la France, le Web est international
        \item[D.] Internet est plus récent que le Web
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q3 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 3 \textemdash{} Adresse IP}
    Qu'est-ce qu'une \textbf{adresse IP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Le nom d'une page Web
        \item[B.] Un mot de passe d'authentification
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Un identifiant numérique attribué à chaque machine sur un réseau, permettant de la localiser et de lui envoyer des données}
        \item[D.] Une marque commerciale d'ordinateur
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q4 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 4 \textemdash{} Client et serveur}
    Dans le modèle \textbf{client-serveur},
quel rôle joue chacun ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Le client demande un service ; le serveur le fournit}
        \item[B.] Le serveur est plus petit que le client
        \item[C.] Les deux jouent le même rôle, sans distinction
        \item[D.] Le client fournit le service au serveur
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q5 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 5 \textemdash{} Protocole réseau}
    Qu'est-ce qu'un \textbf{protocole} réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Un type de fichier informatique
        \item[B.] Une marque commerciale
        \item[C.] Un type de câble physique
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Un ensemble de règles que les machines suivent pour communiquer (format des messages, séquence des échanges)}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q6 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 6 \textemdash{} Protocole HTTP}
    Que signifie le sigle \textbf{HTTP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Home Tools Tech Page
        \item[B.] Hyper Tag Text Pages
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{HyperText Transfer Protocol}
        \item[D.] High-Tech Transfer Protocol
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q7 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 7 \textemdash{} Adresse URL}
    Que signifie le sigle \textbf{URL} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Universal Real Lookup
        \item[B.] Universal Recovery Link
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Uniform Resource Locator, c'est-à-dire « localisateur uniforme de ressource »}
        \item[D.] User Reference Login
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q8 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 8 \textemdash{} Service DNS}
    À quoi sert le \textbf{service DNS}
(\textit{Domain Name System}) ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À chiffrer les données échangées
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{À traduire les noms de domaine (par exemple \texttt{example.com}) en adresses IP (par exemple \texttt{93.184.216.34})}
        \item[C.] À envoyer des courriels
        \item[D.] À filtrer les sites Web indésirables
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q9 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 9 \textemdash{} Rôle du navigateur}
    Que fait un \textbf{navigateur Web} comme
Firefox ou Chrome ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Il télécharge l'intégralité du Web sur la machine
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Il demande des ressources (HTML, CSS, JavaScript, images) à un serveur en utilisant le protocole HTTP, puis les affiche}
        \item[C.] Il stocke les fichiers personnels de l'utilisateur
        \item[D.] Il imprime les pages Web
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q10 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 10 \textemdash{} Première étape de l'accès à un site}
    Quand on tape \texttt{https://example.com}
dans un navigateur, que se
passe-t-il \textbf{en premier} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Aucune action n'est entreprise
        \item[B.] Le navigateur compresse la page demandée
        \item[C.] Le navigateur ouvre un fichier local
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Le navigateur interroge le DNS pour obtenir l'adresse IP correspondant à \texttt{example.com}, puis envoie une requête HTTP à cette adresse}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q11 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 11 \textemdash{} Modèle en couches}
    Pourquoi les protocoles réseau sont-ils
organisés en \textbf{couches} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Pour ralentir les communications
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Pour séparer les responsabilités : chaque couche s'occupe d'un aspect précis (matériel, transport, application) et peut évoluer indépendamment des autres}
        \item[C.] Pour des raisons commerciales
        \item[D.] Pour une question décorative
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q12 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 12 \textemdash{} Suite TCP/IP}
    Que désigne \textbf{TCP/IP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Une marque d'ordinateurs
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{La suite de protocoles sur laquelle Internet repose : IP pour l'adressage et le routage, TCP pour le transport fiable}
        \item[C.] Un type de câble réseau
        \item[D.] Un système d'exploitation
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q13 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 13 \textemdash{} Comparaison TCP et UDP}
    Quelle est la différence essentielle
entre les protocoles \textbf{TCP} et \textbf{UDP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] TCP est aujourd'hui obsolète
        \item[B.] TCP est plus rapide qu'UDP
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{TCP garantit la livraison ordonnée et sans perte des données, à l'aide d'accusés de réception. UDP est sans garantie, mais plus rapide grâce à l'absence de mécanisme d'accusé de réception}
        \item[D.] UDP n'existe pas vraiment
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q14 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 14 \textemdash{} Commutation par paquets}
    Comment les données sont-elles
transmises sur Internet ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Toutes les données sont envoyées au même moment
        \item[B.] Sous la forme d'un long flot continu
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Découpées en paquets de quelques kilo-octets, qui sont routés indépendamment les uns des autres et réassemblés à l'arrivée}
        \item[D.] Au compte-goutte, un seul caractère à la fois
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q15 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 15 \textemdash{} Format d'une adresse IPv4}
    Lequel de ces formats correspond à
une \textbf{adresse IPv4} valide ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{\texttt{192.168.1.42}}
        \item[B.] \texttt{fe80::1}
        \item[C.] \texttt{192-168-1-42}
        \item[D.] \texttt{256.0.0.1}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q16 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 16 \textemdash{} Pourquoi IPv6 ?}
    Pour quelle raison principale a-t-on
conçu \textbf{IPv6} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Aucune raison particulière
        \item[B.] Pour remplacer entièrement Internet
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Parce que les adresses IPv4 sont en voie d'épuisement (environ quatre milliards seulement) face à la croissance d'Internet et de l'Internet des objets}
        \item[D.] Pour rendre les adresses plus esthétiques
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q17 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 17 \textemdash{} Rôle d'un routeur}
    Quel est le rôle d'un \textbf{routeur} sur
un réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Afficher les pages Web sur l'écran de l'utilisateur
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Diriger les paquets d'un réseau à un autre, en consultant l'adresse IP de destination et sa table de routage}
        \item[C.] Stocker des fichiers
        \item[D.] Compresser les données
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q18 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 18 \textemdash{} Apport du protocole HTTPS}
    Qu'apporte le protocole \textbf{HTTPS} par
rapport à HTTP ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] De plus belles pages Web
        \item[B.] Aucune différence notable
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Le chiffrement des données échangées (un attaquant qui écoute ne peut rien lire) et l'authentification du serveur, garantie par un certificat}
        \item[D.] De la rapidité supplémentaire
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q19 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 19 \textemdash{} Histoire d'Internet}
    Quel ancêtre direct d'Internet a
été créé en $1969$ par le ministère
de la Défense américain ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Le système Linux
        \item[B.] Le Web
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{ARPANET}
        \item[D.] L'encyclopédie Wikipédia
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q20 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 20 \textemdash{} Numéro de port}
    À quoi servent les \textbf{numéros de
port} dans une adresse réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À ralentir volontairement les communications
        \item[B.] À mesurer la longueur du câble
        \item[C.] Ils n'ont aucun rôle particulier
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{À identifier le service auquel on s'adresse sur une machine donnée (le port $80$ pour HTTP, le port $443$ pour HTTPS, le port $22$ pour SSH, etc.)}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q21 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 21 \textemdash{} Trace de requête HTTPS}
    Quelles sont les \textbf{étapes} suivies
lorsqu'un navigateur charge
\texttt{https://example.com} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Tout se déroule en une seule étape
        \item[B.] Le serveur appelle le client en premier
        \item[C.] La résolution DNS est facultative
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Résolution du nom de domaine par DNS
en adresse IP, puis ouverture d'une
connexion TCP, puis chiffrement TLS,
puis requête HTTP, puis réception et
affichage de la réponse
}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q22 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 22 \textemdash{} Encapsulation}
    Quand un message HTTP traverse les
différentes couches pour être
envoyé, comment est-il transformé ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Il est compressé avant l'envoi
        \item[B.] Il est scindé aléatoirement en morceaux
        \item[C.] Il est traduit dans une autre langue naturelle
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Il est progressivement encapsulé : chaque couche (TCP, IP, Ethernet) ajoute son propre en-tête autour du contenu de la couche supérieure}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q23 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 23 \textemdash{} Adresses privées d'un réseau local}
    Sur un réseau local domestique
typique (une box à la maison),
quelle plage d'adresses IP \textbf{privées}
est utilisée ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{La plage \texttt{192.168.x.x}, le plus souvent \texttt{192.168.1.x} ou \texttt{192.168.0.x}}
        \item[B.] L'adresse \texttt{8.8.8.8}
        \item[C.] Aucune adresse fixe n'est utilisée
        \item[D.] La plage \texttt{1.0.0.0} à \texttt{1.0.0.255}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q24 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 24 \textemdash{} La commande traceroute}
    Que fait la commande \texttt{traceroute}
(appelée \texttt{tracert} sous Windows) ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Elle modifie la table de routage de la machine
        \item[B.] Elle crée un nouveau réseau local
        \item[C.] Elle mesure le débit d'une connexion
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Elle affiche le chemin parcouru par les paquets pour atteindre une destination, c'est-à-dire la suite des routeurs traversés, avec le temps mis à chaque étape}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q25 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 25 \textemdash{} Synthèse}
    Parmi les affirmations suivantes
sur les réseaux, laquelle est
\textbf{fausse} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] TCP garantit la livraison ordonnée des données ; UDP non
        \item[B.] Internet est l'infrastructure ; le Web est l'un des services qui s'y appuient
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Une adresse IPv4 est composée de huit nombres séparés par des points}
        \item[D.] HTTPS chiffre les communications grâce au protocole TLS
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q26 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 26 \textemdash{} Commande ping}
    Que permet de faire la commande \textbf{\texttt{ping}} lancée depuis
un terminal ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Mesurer la quantité de données téléchargées depuis Internet
        \item[B.] Obtenir la route complète suivie par un paquet
        \item[C.] Établir un réseau privé virtuel
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Tester si une machine distante peut être jointe à travers un réseau IP}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q27 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 27 \textemdash{} Routeur et commutateur}
    Quelle est la différence essentielle entre un
\textbf{routeur} et un \textbf{commutateur} (\textit{switch}) ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Le routeur fait communiquer des réseaux différents (par adresse IP) ; le commutateur connecte les machines d'un même réseau local (par adresse matérielle)}
        \item[B.] Aucune, ce sont deux noms pour le même équipement
        \item[C.] Le commutateur diffuse à toutes les machines connectées, le routeur sélectionne une seule destination
        \item[D.] Le routeur est utilisé en entreprise, le commutateur à la maison
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q28 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 28 \textemdash{} Notation CIDR}
    L'identification d'une machine s'écrit sous la forme
\texttt{192.168.1.144/24}. Que signifie ce \texttt{/24} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] L'adresse IP est mise à jour toutes les $24$ heures
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{L'adresse réseau utilise les $24$ premiers bits, ce qui équivaut à un masque $255.255.255.0$}
        \item[C.] La machine se trouve à $24$ sauts (\textit{hops}) du routeur le plus proche
        \item[D.] La machine peut accueillir au maximum $24$ utilisateurs
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q29 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 29 \textemdash{} Nombre d'hôtes dans un réseau}
    Combien de machines (hôtes) peut-on accueillir au
maximum dans le réseau \texttt{192.168.1.0/24} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{$254$}
        \item[B.] $24$
        \item[C.] $256$
        \item[D.] $65\,534$
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q30 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 30 \textemdash{} Format d'une adresse MAC}
    Sur combien d'octets une adresse MAC est-elle
codée, et dans quel format est-elle habituellement
notée ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] $4$ octets, en notation décimale pointée du type \texttt{192.168.1.1}
        \item[B.] $16$ octets, en notation hexadécimale du type d'une adresse IPv6
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{$6$ octets, en notation hexadécimale séparés par des deux-points ou des tirets, par exemple \texttt{5E:FF:56:A2:AF:15}}
        \item[D.] $8$ octets, en notation binaire
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q31 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 31 \textemdash{} Adresse de diffusion d'un réseau}
    Pour un réseau d'adresse \texttt{192.168.2.0/24}, quelle
est l'adresse de diffusion ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] \texttt{255.255.255.0}
        \item[B.] \texttt{192.168.2.0}
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{\texttt{192.168.2.255}}
        \item[D.] \texttt{192.168.2.1}
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}[standout]{}
    Fin de l'évaluation
\end{frame}

\end{document}
