\documentclass[10pt,aspectratio=169]{beamer}

% --- Thème ---
\usetheme[language=french]{Celestia}

% Avec [allowframebreaks] sur les frames de questions, Beamer ajoute
% par défaut « (1) », « (2) », « (3) »... sur chaque sous-slide. On
% supprime entièrement cette annotation : un template vide pour
% « frametitle continuation ». L'enseignant identifie visuellement la
% continuation par le contenu de la slide. (Les variantes [from second]
% et [roman] interagissent mal avec un titre contenant \textemdash{}
% sous Celestia : elles déclenchent une erreur « Missing $ inserted ».)
\setbeamertemplate{frametitle continuation}{}

\subject{Numérique et sciences informatiques}
\title{Réseaux et routage}
\subtitle{QCM}
\author{Terminale}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
    \titlepage
\end{frame}

% Q1 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 1 \textemdash{} Modèle TCP/IP}
    Combien de couches comporte le modèle \textbf{TCP/IP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] $2$ couches
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{$4$ couches}
        \item[C.] $5$ couches
        \item[D.] $7$ couches
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q2 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 2 \textemdash{} Rôle d'une adresse IP}
    À quoi sert une \textbf{adresse IP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À stocker des fichiers
        \item[B.] À chiffrer les données
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{À identifier de manière unique un appareil sur un réseau}
        \item[D.] À sécuriser les communications
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q3 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 3 \textemdash{} Format d'une adresse IPv4}
    Quel est le format d'écriture standard d'une adresse IPv$4$ ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Huit groupes hexadécimaux séparés par des deux-points
        \item[B.] Six groupes hexadécimaux séparés par des deux-points
        \item[C.] Un nombre décimal très long
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Quatre nombres entre $0$ et $255$ séparés par des points}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q4 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 4 \textemdash{} Caractéristique du protocole TCP}
    Quelle est la caractéristique principale du protocole \textbf{TCP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Il chiffre automatiquement toutes les communications
        \item[B.] Il fonctionne uniquement en local (pas sur Internet)
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Il garantit une transmission fiable et ordonnée des données}
        \item[D.] Il transmet les paquets sans aucun contrôle
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q5 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 5 \textemdash{} Caractéristique du protocole UDP}
    En quoi le protocole \textbf{UDP} diffère-t-il de TCP ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] UDP est plus lent que TCP mais plus sûr
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{UDP n'a pas de mécanisme de retransmission ni de garantie d'ordre, il est plus rapide mais peu fiable}
        \item[C.] UDP ne fonctionne que sur les réseaux locaux
        \item[D.] UDP garantit l'ordre des paquets mais pas leur intégrité
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q6 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 6 \textemdash{} Rôle du DNS}
    À quoi sert le protocole \textbf{DNS} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À transférer des fichiers entre ordinateurs
        \item[B.] À chiffrer les données échangées sur Internet
        \item[C.] À filtrer les sites malveillants
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{À traduire les noms de domaines (par exemple \texttt{wikipedia.org}) en adresses IP}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q7 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 7 \textemdash{} Rôle de HTTP}
    Que désigne le protocole \textbf{HTTP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Hyper Text Tag Protocol
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{HyperText Transfer Protocol, le protocole d'échange entre navigateur et serveur web}
        \item[C.] High Throughput Transmission Protocol
        \item[D.] Home Transfer Tool Protocol
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q8 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 8 \textemdash{} Rôle d'un routeur}
    Quel est le rôle principal d'un \textbf{routeur} sur un réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Chiffrer les communications
        \item[B.] Stocker les fichiers partagés sur le réseau
        \item[C.] Servir les pages web aux navigateurs
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Transmettre les paquets entre différents réseaux, en choisissant le meilleur chemin}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q9 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 9 \textemdash{} Notion de paquet}
    Pourquoi les données échangées sur Internet sont-elles
découpées en \textbf{paquets} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Pour augmenter la vitesse de transmission au-delà de la limite physique du câble
        \item[B.] Parce que les routeurs ne peuvent traiter que de petits volumes
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Pour permettre à plusieurs communications de partager le même réseau, et pour limiter l'impact d'une perte ou d'un retard}
        \item[D.] Pour respecter une convention de poésie en informatique
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q10 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 10 \textemdash{} Différence HTTP / HTTPS}
    Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] HTTPS est utilisé uniquement pour le e-commerce
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{HTTPS chiffre les communications grâce à TLS, garantissant confidentialité et authenticité}
        \item[C.] HTTPS fonctionne sans IP
        \item[D.] HTTPS est plus rapide
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q11 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 11 \textemdash{} Masque de sous-réseau}
    Que représente le masque de sous-réseau \texttt{255.255.255.0} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Une adresse IP particulière
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Les $24$ premiers bits désignent le réseau, les $8$ derniers désignent l'hôte au sein du réseau}
        \item[C.] Un identifiant de routeur
        \item[D.] La quantité maximale de bande passante autorisée
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q12 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 12 \textemdash{} Adresses privées}
    L'adresse \texttt{192.168.1.10} est-elle une adresse Internet
publique ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Oui, c'est une adresse Internet ordinaire
        \item[B.] Cela dépend du fournisseur d'accès
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Non, elle appartient à une plage réservée aux réseaux privés}
        \item[D.] C'est une adresse IPv$6$
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q13 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 13 \textemdash{} Résolution DNS}
    Lorsque vous tapez \texttt{www.example.com} dans votre navigateur,
qu'est-ce qui se passe en premier ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Le navigateur effectue une requête DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante}
        \item[B.] Le routeur lit le contenu HTML
        \item[C.] Le navigateur établit une connexion TCP avec \texttt{example.com} directement
        \item[D.] Le navigateur envoie un email au serveur
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q14 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 14 \textemdash{} Établissement d'une connexion TCP}
    Combien d'échanges de paquets sont nécessaires pour
établir une connexion TCP entre deux machines ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] $7$ (un par couche du modèle OSI)
        \item[B.] Aucun, TCP n'a pas besoin d'établir de connexion
        \item[C.] $1$ (un seul aller)
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{$3$ (le \textit{three-way handshake} : SYN, SYN-ACK, ACK)}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q15 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 15 \textemdash{} Numéros de port}
    À quoi sert un \textbf{numéro de port} dans une communication
réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À chiffrer les données
        \item[B.] À identifier une machine sur le réseau
        \item[C.] À mesurer la vitesse de la connexion
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{À identifier un service ou une application spécifique sur une machine donnée}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q16 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 16 \textemdash{} Table de routage}
    Que contient la \textbf{table de routage} d'un routeur ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Les fichiers cachés sur le réseau
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Les correspondances entre plages d'adresses IP de destination et interfaces de sortie (avec parfois la passerelle suivante)}
        \item[C.] La liste des sites web autorisés
        \item[D.] La liste des utilisateurs connectés
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q17 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 17 \textemdash{} Choisir entre TCP et UDP}
    Pour un service de \textbf{streaming vidéo en direct}, quel
protocole de transport est généralement préférable ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] SSH, pour la sécurité
        \item[B.] TCP, pour garantir l'absence de perte
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{UDP, pour minimiser la latence et tolérer quelques pertes}
        \item[D.] HTTP, pour la lisibilité
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q18 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 18 \textemdash{} Encapsulation}
    Lors de l'envoi d'une requête HTTP, comment les couches du
modèle TCP/IP \textbf{encapsulent}-elles les données ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Toutes les données sont compressées par la couche application
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Chaque couche ajoute son en-tête autour des données reçues de la couche supérieure}
        \item[C.] Chaque couche supprime des données pour gagner de la place
        \item[D.] Les couches communiquent indépendamment, sans transformer les données
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q19 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 19 \textemdash{} Adresse MAC vs adresse IP}
    Quelle est la différence entre une adresse \textbf{MAC} et une
adresse \textbf{IP} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Les deux désignent la même chose, dans des notations différentes
        \item[B.] L'adresse MAC est utilisée sur Internet, l'IP est uniquement locale
        \item[C.] L'adresse MAC est une version cryptée de l'IP
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{L'adresse MAC est physique et unique (gravée dans la carte réseau) ; l'adresse IP est logique et attribuée par le réseau}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q20 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 20 \textemdash{} Pile de protocoles d'une connexion HTTPS}
    Lors d'une consultation d'un site en HTTPS, quelle est
l'ordre \textbf{de bas en haut} des principaux protocoles
utilisés ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] HTTP, IP, TCP, MAC
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{Ethernet, IP, TCP, TLS, HTTP}
        \item[C.] HTTP, TCP, IP, Ethernet
        \item[D.] DNS, Ethernet, IP, HTTP
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q21 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 21 \textemdash{} Choix de route}
    Lorsqu'un paquet doit être envoyé à \texttt{8.8.8.8} (DNS de
Google), comment le routeur de votre maison décide-t-il où
l'envoyer ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Il consulte sa table de routage et utilise la route par défaut (vers la passerelle du FAI)}
        \item[B.] Il chiffre le paquet et le stocke localement
        \item[C.] Il refuse les paquets qui ne sont pas pour le réseau local
        \item[D.] Il envoie le paquet à toutes les machines du réseau
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q22 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 22 \textemdash{} Rôle du certificat TLS}
    À quoi sert le \textbf{certificat TLS} présenté par un serveur
web lors d'une connexion HTTPS ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] À accélérer la connexion
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{À authentifier le serveur, prouver que le client parle bien au site qu'il croit, et non à un imposteur}
        \item[C.] À chiffrer les données échangées
        \item[D.] À ajouter une publicité officielle au site
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q23 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 23 \textemdash{} Latence vs débit}
    Quelle est la différence entre \textbf{latence} et \textbf{débit} sur
un réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Aucune, les deux termes sont synonymes
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{La latence est le temps d'un aller-retour ; le débit est la quantité de données par seconde}
        \item[C.] La latence ne concerne que les vidéos
        \item[D.] La latence est en bits par seconde, le débit en millisecondes
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q24 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 24 \textemdash{} Limite de la sécurité réseau}
    HTTPS chiffre les communications entre le navigateur et le
serveur. Cela suffit-il à empêcher tout fournisseur d'accès
Internet (FAI) de savoir quels sites vous visitez ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Oui, HTTPS empêche totalement le FAI de voir ce qui se passe
        \item[B.] Non, HTTPS ne sert à rien
        \item[C.] Oui, à condition d'utiliser HTTP$2$
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{Non, le FAI peut au minimum voir l'adresse IP et le nom de domaine du site visité (via DNS et SNI)}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q25 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 25 \textemdash{} Suivi d'un paquet de bout en bout}
    Quand vous envoyez une requête HTTPS depuis votre
smartphone à un serveur à l'autre bout du monde, combien
de \textbf{routeurs} votre paquet traverse-t-il typiquement ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Entre $10$ et $30$ routeurs, formant un chemin de proche en proche}
        \item[B.] Un seul, celui de la box
        \item[C.] Aucun, le paquet va directement à destination
        \item[D.] Plusieurs millions, un par utilisateur du Web
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q26 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 26 \textemdash{} Calcul du nombre d'hôtes}
    Sur un réseau d'adresse \texttt{192.168.10.0/24} (donc avec
un masque \texttt{255.255.255.0}), combien d'\textbf{hôtes}
utilisables peut-on adresser ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] $256$ hôtes
        \item[B.] $1024$ hôtes
        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{$254$ hôtes}
        \item[D.] $24$ hôtes
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q27 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 27 \textemdash{} Protocole ICMP et ping}
    Quel protocole utilise la commande \texttt{ping} pour vérifier
qu'une machine distante est joignable ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] DNS
        \item[B.] HTTP
        \item[C.] TCP
        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{ICMP}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q28 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 28 \textemdash{} Avantage principal d'IPv6}
    Quel est l'\textbf{avantage principal} d'IPv$6$ par rapport
à IPv$4$ ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] IPv$6$ est compatible avec tous les routeurs IPv$4$
existants, sans configuration

        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{IPv$6$ propose un espace d'adressage gigantesque
(sur $128$ bits, soit environ $3{,}4 \cdot 10^{38}$
adresses) qui résout l'épuisement des adresses
IPv$4$
}
        \item[C.] IPv$6$ est plus rapide qu'IPv$4$

        \item[D.] IPv$6$ chiffre automatiquement les communications

    \end{itemize}
\end{frame}

% Q29 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 29 \textemdash{} Calcul de plage d'adresses}
    Sur un réseau d'adresse \texttt{192.168.10.0/24},
quelles sont la \textbf{première adresse d'hôte
utilisable}, la \textbf{dernière}, et l'\textbf{adresse
de diffusion} ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Première : \texttt{192.168.10.1}, dernière :
\texttt{192.168.10.254}, diffusion :
\texttt{192.168.10.255}
}
        \item[B.] Première : \texttt{192.168.10.0}, dernière :
\texttt{192.168.10.255}, diffusion :
\texttt{192.168.10.255}

        \item[C.] Première : \texttt{192.168.10.1}, dernière :
\texttt{192.168.10.255}, diffusion : aucune

        \item[D.] Première : \texttt{192.168.10.0}, dernière :
\texttt{192.168.10.254}, diffusion :
\texttt{192.168.10.0}

    \end{itemize}
\end{frame}

% Q30 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile]{Question 30 \textemdash{} Découpage en sous-réseaux}
    Une entreprise dispose du réseau
\texttt{192.168.0.0/24} et veut le diviser en
\textbf{quatre sous-réseaux de taille égale}, chaque
sous-réseau pouvant accueillir le maximum
d'hôtes possible. Quel masque utiliser pour
chaque sous-réseau, et combien d'hôtes
utilisables aura chacun ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] Masque \texttt{/25}, soit $126$ hôtes
utilisables par sous-réseau

        \item[B.] Masque \texttt{/24}, soit $254$ hôtes
utilisables par sous-réseau

        \item[\alert<2>{C.}] \alert<2>{Masque \texttt{/26}, soit $62$ hôtes utilisables
par sous-réseau
}
        \item[D.] Masque \texttt{/27}, soit $30$ hôtes
utilisables par sous-réseau

    \end{itemize}
\end{frame}

% Q31 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 31 \textemdash{} Calcul de débit}
    Une connexion fibre offre un débit théorique
descendant de $300 \mathrm{Mbit/s}$. Combien
de temps faut-il pour télécharger un fichier
de $750 \mathrm{Mio}$ (mébi-octets) à ce
débit, sans tenir compte du surcoût des
protocoles ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Environ $21$ secondes}
        \item[B.] Environ $170$ secondes
        \item[C.] $2{,}5$ secondes (en divisant directement $750 / 300$)
        \item[D.] Environ $200$ secondes
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q32 - Réponse en D
\begin{frame}[fragile]{Question 32 \textemdash{} Trace d'une connexion HTTPS}
    L'utilisateur tape \texttt{https://www.example.com/}
dans son navigateur. Dans quel ordre
s'enchaînent les principales étapes au
niveau réseau ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] On télécharge un certificat depuis
l'autorité de certification, puis on
contacte le serveur

        \item[B.] On envoie d'abord la requête HTTP, puis
on chiffre le résultat

        \item[C.] On contacte le serveur DNS, puis on
télécharge directement la page sans
autre étape

        \item[\alert<2>{D.}] \alert<2>{(1) Résolution DNS pour obtenir
l'adresse IP de \texttt{www.example.com}.
(2) Établissement de la connexion TCP
sur le port $443$ (poignée de main en
trois temps SYN, SYN-ACK, ACK).
(3) Négociation TLS (échange de clés,
vérification du certificat,
établissement d'une clé symétrique).
(4) Envoi de la requête HTTP \texttt{GET /} sur
le canal chiffré, puis réception de la
réponse
}
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q33 - Réponse en A
\begin{frame}[fragile]{Question 33 \textemdash{} Métrique du protocole RIP}
    Dans le protocole de routage RIP (\textit{Routing
Information Protocol}), quelle métrique est
utilisée pour comparer deux routes possibles
entre deux routeurs ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[\alert<2>{A.}] \alert<2>{Le nombre de sauts (routeurs traversés) entre la source et la destination}
        \item[B.] Le coût financier facturé par l'opérateur
        \item[C.] La bande passante du lien le plus lent sur le chemin
        \item[D.] La latence mesurée en millisecondes
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q34 - Réponse en B
\begin{frame}[fragile]{Question 34 \textemdash{} Métrique du protocole OSPF}
    Le protocole de routage OSPF (\textit{Open Shortest
Path First}) utilise un coût pondéré pour chaque
lien afin de déterminer la meilleure route. Quel
algorithme permet alors à chaque routeur de
calculer les plus courts chemins vers toutes les
destinations connues ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] L'algorithme de tri par insertion
        \item[\alert<2>{B.}] \alert<2>{L'algorithme de Dijkstra}
        \item[C.] L'algorithme de Boyer-Moore
        \item[D.] L'algorithme glouton de rendu de monnaie
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q35 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile,allowframebreaks]{Question 35 \textemdash{} Choix de route RIP versus OSPF}
    On considère le réseau ci-dessous, composé de
quatre routeurs \texttt{R1}, \texttt{R2}, \texttt{R3}, \texttt{R4}, où
chaque arête porte un coût pondéré utilisé par
OSPF :

\begin{lstlisting}
R1 ----- 10 ----- R2
 |                 |
 1                100
 |                 |
R3 ----- 1 ------ R4
\end{lstlisting}

Tous ces liens existent et chacun compte pour
un saut côté RIP. On cherche la route choisie
de \texttt{R1} vers \texttt{R4}. Quelle route chaque protocole
sélectionne-t-il ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] RIP choisit \texttt{R1 → R3 → R4} à cause du coût $2$, OSPF choisit \texttt{R1 → R2 → R4} car deux sauts suffisent
        \item[B.] RIP comme OSPF choisissent \texttt{R1 → R3 → R4} (deux sauts, coût total $2$)
        \item[C.] RIP est indifférent entre \texttt{R1 → R2 → R4} et \texttt{R1 → R3 → R4} (deux sauts dans les deux cas) ; OSPF choisit \texttt{R1 → R3 → R4} car son coût $1 + 1 = 2$ est inférieur au coût $10 + 100 = 110$ via \texttt{R2}

        \item[D.] RIP choisit \texttt{R1 → R2 → R4} (deux sauts) et OSPF choisit le même chemin pour minimiser le coût
    \end{itemize}
\end{frame}

% Q35 - Réponse en C
\begin{frame}[fragile,allowframebreaks]{Question 35 \textemdash{} Choix de route RIP versus OSPF}
    On considère le réseau ci-dessous, composé de
quatre routeurs \texttt{R1}, \texttt{R2}, \texttt{R3}, \texttt{R4}, où
chaque arête porte un coût pondéré utilisé par
OSPF :

\begin{lstlisting}
R1 ----- 10 ----- R2
 |                 |
 1                100
 |                 |
R3 ----- 1 ------ R4
\end{lstlisting}

Tous ces liens existent et chacun compte pour
un saut côté RIP. On cherche la route choisie
de \texttt{R1} vers \texttt{R4}. Quelle route chaque protocole
sélectionne-t-il ?\medskip
    \begin{itemize}
        \item[A.] RIP choisit \texttt{R1 → R3 → R4} à cause du coût $2$, OSPF choisit \texttt{R1 → R2 → R4} car deux sauts suffisent
        \item[B.] RIP comme OSPF choisissent \texttt{R1 → R3 → R4} (deux sauts, coût total $2$)
        \item[\alert{C.}] \alert{RIP est indifférent entre \texttt{R1 → R2 → R4} et \texttt{R1 → R3 → R4} (deux sauts dans les deux cas) ; OSPF choisit \texttt{R1 → R3 → R4} car son coût $1 + 1 = 2$ est inférieur au coût $10 + 100 = 110$ via \texttt{R2}
}
        \item[D.] RIP choisit \texttt{R1 → R2 → R4} (deux sauts) et OSPF choisit le même chemin pour minimiser le coût
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}[standout]{}
    Fin de l'évaluation
\end{frame}

\end{document}
