\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais,bloc,completemulti]{automultiplechoice}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath, amssymb}

\title{Réseaux : bases}
\date{Numérique et sciences informatiques}

\begin{document}

\noindent\textbf{Réseaux : bases} \hfill \textit{Numérique et sciences informatiques}\\[0.4em]
Nom~: \dotfill\ Prénom~: \dotfill

\bigskip

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q01}
    Qu'est-ce qu'un \textbf{réseau informatique} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Un type de mémoire interne aux ordinateurs}
    \correctchoice{Un ensemble de machines connectées entre elles, qui peuvent échanger des données}
    \wrongchoice{Une catégorie de logiciels malveillants}
    \wrongchoice{Un type de logiciel installé sur un ordinateur}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q02}
    Quelle est la différence entre
\textbf{Internet} et le \textbf{Web} ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{Internet est l'infrastructure mondiale (un réseau de réseaux). Le Web est l'un des services qui s'appuient sur Internet : un ensemble de pages reliées par des hyperliens, accessibles via le protocole HTTP}
    \wrongchoice{Ce sont deux mots pour la même chose}
    \wrongchoice{Internet est limité à la France, le Web est international}
    \wrongchoice{Internet est plus récent que le Web}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q03}
    Qu'est-ce qu'une \textbf{adresse IP} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Le nom d'une page Web}
    \wrongchoice{Un mot de passe d'authentification}
    \correctchoice{Un identifiant numérique attribué à chaque machine sur un réseau, permettant de la localiser et de lui envoyer des données}
    \wrongchoice{Une marque commerciale d'ordinateur}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q04}
    Dans le modèle \textbf{client-serveur},
quel rôle joue chacun ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{Le client demande un service ; le serveur le fournit}
    \wrongchoice{Le serveur est plus petit que le client}
    \wrongchoice{Les deux jouent le même rôle, sans distinction}
    \wrongchoice{Le client fournit le service au serveur}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q05}
    Qu'est-ce qu'un \textbf{protocole} réseau ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Un type de fichier informatique}
    \wrongchoice{Une marque commerciale}
    \wrongchoice{Un type de câble physique}
    \correctchoice{Un ensemble de règles que les machines suivent pour communiquer (format des messages, séquence des échanges)}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q06}
    Que signifie le sigle \textbf{HTTP} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Home Tools Tech Page}
    \wrongchoice{Hyper Tag Text Pages}
    \correctchoice{HyperText Transfer Protocol}
    \wrongchoice{High-Tech Transfer Protocol}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q07}
    Que signifie le sigle \textbf{URL} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Universal Real Lookup}
    \wrongchoice{Universal Recovery Link}
    \correctchoice{Uniform Resource Locator, c'est-à-dire « localisateur uniforme de ressource »}
    \wrongchoice{User Reference Login}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q08}
    À quoi sert le \textbf{service DNS}
(\textit{Domain Name System}) ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{À chiffrer les données échangées}
    \correctchoice{À traduire les noms de domaine (par exemple \texttt{example.com}) en adresses IP (par exemple \texttt{93.184.216.34})}
    \wrongchoice{À envoyer des courriels}
    \wrongchoice{À filtrer les sites Web indésirables}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q09}
    Que fait un \textbf{navigateur Web} comme
Firefox ou Chrome ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Il télécharge l'intégralité du Web sur la machine}
    \correctchoice{Il demande des ressources (HTML, CSS, JavaScript, images) à un serveur en utilisant le protocole HTTP, puis les affiche}
    \wrongchoice{Il stocke les fichiers personnels de l'utilisateur}
    \wrongchoice{Il imprime les pages Web}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q10}
    Quand on tape \texttt{https://example.com}
dans un navigateur, que se
passe-t-il \textbf{en premier} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Aucune action n'est entreprise}
    \wrongchoice{Le navigateur compresse la page demandée}
    \wrongchoice{Le navigateur ouvre un fichier local}
    \correctchoice{Le navigateur interroge le DNS pour obtenir l'adresse IP correspondant à \texttt{example.com}, puis envoie une requête HTTP à cette adresse}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q11}
    Pourquoi les protocoles réseau sont-ils
organisés en \textbf{couches} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Pour ralentir les communications}
    \correctchoice{Pour séparer les responsabilités : chaque couche s'occupe d'un aspect précis (matériel, transport, application) et peut évoluer indépendamment des autres}
    \wrongchoice{Pour des raisons commerciales}
    \wrongchoice{Pour une question décorative}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q12}
    Que désigne \textbf{TCP/IP} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Une marque d'ordinateurs}
    \correctchoice{La suite de protocoles sur laquelle Internet repose : IP pour l'adressage et le routage, TCP pour le transport fiable}
    \wrongchoice{Un type de câble réseau}
    \wrongchoice{Un système d'exploitation}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q13}
    Quelle est la différence essentielle
entre les protocoles \textbf{TCP} et \textbf{UDP} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{TCP est aujourd'hui obsolète}
    \wrongchoice{TCP est plus rapide qu'UDP}
    \correctchoice{TCP garantit la livraison ordonnée et sans perte des données, à l'aide d'accusés de réception. UDP est sans garantie, mais plus rapide grâce à l'absence de mécanisme d'accusé de réception}
    \wrongchoice{UDP n'existe pas vraiment}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q14}
    Comment les données sont-elles
transmises sur Internet ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Toutes les données sont envoyées au même moment}
    \wrongchoice{Sous la forme d'un long flot continu}
    \correctchoice{Découpées en paquets de quelques kilo-octets, qui sont routés indépendamment les uns des autres et réassemblés à l'arrivée}
    \wrongchoice{Au compte-goutte, un seul caractère à la fois}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q15}
    Lequel de ces formats correspond à
une \textbf{adresse IPv4} valide ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{\texttt{192.168.1.42}}
    \wrongchoice{\texttt{fe80::1}}
    \wrongchoice{\texttt{192-168-1-42}}
    \wrongchoice{\texttt{256.0.0.1}}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q16}
    Pour quelle raison principale a-t-on
conçu \textbf{IPv6} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Aucune raison particulière}
    \wrongchoice{Pour remplacer entièrement Internet}
    \correctchoice{Parce que les adresses IPv4 sont en voie d'épuisement (environ quatre milliards seulement) face à la croissance d'Internet et de l'Internet des objets}
    \wrongchoice{Pour rendre les adresses plus esthétiques}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q17}
    Quel est le rôle d'un \textbf{routeur} sur
un réseau ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Afficher les pages Web sur l'écran de l'utilisateur}
    \correctchoice{Diriger les paquets d'un réseau à un autre, en consultant l'adresse IP de destination et sa table de routage}
    \wrongchoice{Stocker des fichiers}
    \wrongchoice{Compresser les données}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q18}
    Qu'apporte le protocole \textbf{HTTPS} par
rapport à HTTP ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{De plus belles pages Web}
    \wrongchoice{Aucune différence notable}
    \correctchoice{Le chiffrement des données échangées (un attaquant qui écoute ne peut rien lire) et l'authentification du serveur, garantie par un certificat}
    \wrongchoice{De la rapidité supplémentaire}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q19}
    Quel ancêtre direct d'Internet a
été créé en $1969$ par le ministère
de la Défense américain ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Le système Linux}
    \wrongchoice{Le Web}
    \correctchoice{ARPANET}
    \wrongchoice{L'encyclopédie Wikipédia}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q20}
    À quoi servent les \textbf{numéros de
port} dans une adresse réseau ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{À ralentir volontairement les communications}
    \wrongchoice{À mesurer la longueur du câble}
    \wrongchoice{Ils n'ont aucun rôle particulier}
    \correctchoice{À identifier le service auquel on s'adresse sur une machine donnée (le port $80$ pour HTTP, le port $443$ pour HTTPS, le port $22$ pour SSH, etc.)}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q21}
    Quelles sont les \textbf{étapes} suivies
lorsqu'un navigateur charge
\texttt{https://example.com} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Tout se déroule en une seule étape}
    \wrongchoice{Le serveur appelle le client en premier}
    \wrongchoice{La résolution DNS est facultative}
    \correctchoice{Résolution du nom de domaine par DNS
en adresse IP, puis ouverture d'une
connexion TCP, puis chiffrement TLS,
puis requête HTTP, puis réception et
affichage de la réponse
}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q22}
    Quand un message HTTP traverse les
différentes couches pour être
envoyé, comment est-il transformé ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Il est compressé avant l'envoi}
    \wrongchoice{Il est scindé aléatoirement en morceaux}
    \wrongchoice{Il est traduit dans une autre langue naturelle}
    \correctchoice{Il est progressivement encapsulé : chaque couche (TCP, IP, Ethernet) ajoute son propre en-tête autour du contenu de la couche supérieure}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q23}
    Sur un réseau local domestique
typique (une box à la maison),
quelle plage d'adresses IP \textbf{privées}
est utilisée ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{La plage \texttt{192.168.x.x}, le plus souvent \texttt{192.168.1.x} ou \texttt{192.168.0.x}}
    \wrongchoice{L'adresse \texttt{8.8.8.8}}
    \wrongchoice{Aucune adresse fixe n'est utilisée}
    \wrongchoice{La plage \texttt{1.0.0.0} à \texttt{1.0.0.255}}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q24}
    Que fait la commande \texttt{traceroute}
(appelée \texttt{tracert} sous Windows) ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Elle modifie la table de routage de la machine}
    \wrongchoice{Elle crée un nouveau réseau local}
    \wrongchoice{Elle mesure le débit d'une connexion}
    \correctchoice{Elle affiche le chemin parcouru par les paquets pour atteindre une destination, c'est-à-dire la suite des routeurs traversés, avec le temps mis à chaque étape}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q25}
    Parmi les affirmations suivantes
sur les réseaux, laquelle est
\textbf{fausse} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{TCP garantit la livraison ordonnée des données ; UDP non}
    \wrongchoice{Internet est l'infrastructure ; le Web est l'un des services qui s'y appuient}
    \correctchoice{Une adresse IPv4 est composée de huit nombres séparés par des points}
    \wrongchoice{HTTPS chiffre les communications grâce au protocole TLS}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q26}
    Que permet de faire la commande \textbf{\texttt{ping}} lancée depuis
un terminal ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{Mesurer la quantité de données téléchargées depuis Internet}
    \wrongchoice{Obtenir la route complète suivie par un paquet}
    \wrongchoice{Établir un réseau privé virtuel}
    \correctchoice{Tester si une machine distante peut être jointe à travers un réseau IP}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q27}
    Quelle est la différence essentielle entre un
\textbf{routeur} et un \textbf{commutateur} (\textit{switch}) ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{Le routeur fait communiquer des réseaux différents (par adresse IP) ; le commutateur connecte les machines d'un même réseau local (par adresse matérielle)}
    \wrongchoice{Aucune, ce sont deux noms pour le même équipement}
    \wrongchoice{Le commutateur diffuse à toutes les machines connectées, le routeur sélectionne une seule destination}
    \wrongchoice{Le routeur est utilisé en entreprise, le commutateur à la maison}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q28}
    L'identification d'une machine s'écrit sous la forme
\texttt{192.168.1.144/24}. Que signifie ce \texttt{/24} ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{L'adresse IP est mise à jour toutes les $24$ heures}
    \correctchoice{L'adresse réseau utilise les $24$ premiers bits, ce qui équivaut à un masque $255.255.255.0$}
    \wrongchoice{La machine se trouve à $24$ sauts (\textit{hops}) du routeur le plus proche}
    \wrongchoice{La machine peut accueillir au maximum $24$ utilisateurs}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q29}
    Combien de machines (hôtes) peut-on accueillir au
maximum dans le réseau \texttt{192.168.1.0/24} ?
    \begin{choices}
    \correctchoice{$254$}
    \wrongchoice{$24$}
    \wrongchoice{$256$}
    \wrongchoice{$65\,534$}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q30}
    Sur combien d'octets une adresse MAC est-elle
codée, et dans quel format est-elle habituellement
notée ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{$4$ octets, en notation décimale pointée du type \texttt{192.168.1.1}}
    \wrongchoice{$16$ octets, en notation hexadécimale du type d'une adresse IPv6}
    \correctchoice{$6$ octets, en notation hexadécimale séparés par des deux-points ou des tirets, par exemple \texttt{5E:FF:56:A2:AF:15}}
    \wrongchoice{$8$ octets, en notation binaire}
    \end{choices}
  \end{question}
}

\element{premierereseauxpremiere}{
  \begin{question}{q31}
    Pour un réseau d'adresse \texttt{192.168.2.0/24}, quelle
est l'adresse de diffusion ?
    \begin{choices}
    \wrongchoice{\texttt{255.255.255.0}}
    \wrongchoice{\texttt{192.168.2.0}}
    \correctchoice{\texttt{192.168.2.255}}
    \wrongchoice{\texttt{192.168.2.1}}
    \end{choices}
  \end{question}
}


\onecopy{1}{
  \shufflegroup{premierereseauxpremiere}
  \insertgroup{premierereseauxpremiere}
}

\end{document}
